\ql
	
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 N 567-п
"О порядке использования критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 03.04.2014

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2013 г. N 567-п

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года N 54-оз "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок использования критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 25 декабря 2013 года N 567-п

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1. Настоящий Порядок использования критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах разработан в целях установления очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - очередность ремонта), расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, при утверждении и последующей актуализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Программа).
2. Критерий "Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома" используется при утверждении Программы и является базовым критерием установления очередности ремонта.
Очередность ремонта устанавливается в хронологической последовательности года ввода в эксплуатацию многоквартирных домов с учетом порядка применения критериев "дата последнего проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме" и "предаварийное (ветхое) состояние дома".
Очередность ремонта домов с одинаковыми значениями года ввода в эксплуатацию устанавливается в алфавитном и номерном порядке.
3. Критерий "Дата последнего проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме" используется при утверждении Программы как поправочный коэффициент, увеличивающий значение базового критерия на значение коэффициента (соответствующее количество лет).
Значение коэффициента определяется в соответствии с таблицей.
4. Критерий "Полнота поступлений взносов собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" используется при актуализации Программы. В соответствии с данным критерием устанавливается более ранняя очередность ремонта многоквартирных домов имеющих, наибольшее значение данного критерия.
5. Критерий "Предаварийное (ветхое) состояние дома" используется при утверждении Программы. Очередность ремонта многоквартирных домов, находящихся в предаварийном состоянии (за исключением многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в первоочередном порядке), устанавливается на последний год Программы капитального ремонта.
Очередность ремонта многоквартирных домов, находящихся в предаварийном состоянии и подлежащих капитальному ремонту в первоочередном порядке, устанавливается последними среди многоквартирных домов, подлежащих первоочередному ремонту.

Таблица

Коэффициенты корректировки (увеличения) критерия
"Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома"
с учетом даты последнего проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме

N п.п	Перечень отремонтированных элементов многоквартирного дома <*>	дата последнего проведения капитального ремонта (год)	Значение коэффициента, лет	
1.	Комплексный ремонт многоквартирного дома либо одновременный ремонт фундаментов, стен и лифтовых шахт (при наличии):			
1.1.	Полносборные, крупнопанельные, крупноблочные, со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с железобетонными перекрытиями	до 2000 года	1	
		2000	2	
		2001	3	
		2002	4	
		2003	5	
		2004	6	
		2005	7	
		2006	8	
		2007	9	
		2008	10	
		2009	11	
		2010	12	
		2011	13	
		2012	14	
		2013	15	
1.2.	Со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с деревянными перекрытиями; деревянные, со стенами из прочих материалов	до 2005 года	1	
		2005	2	
		2006	3	
		2007	4	
		2008	5	
		2009	6	
		2010	7	
		2011	8	
		2012	9	
		2013	10	
2	Фундаменты и стены либо стены и лифтовая шахта	до 2000 года	1	
		2000 - 2001	2	
		2002 - 2003	3	
		2004 - 2005	4	
		2006 - 2007	5	
		2008 - 2009	6	
		2010 - 2011	7	
		2012 - 2013	8	
3	Фундаменты, либо стены, либо лифтовая шахта	до 2000 года	1	
		2000 - 2003	2	
		2004 - 2007	3	
		2008 - 2010	4	
		2011 - 2013	5	
4	Кровля	до 2010 года	1	
		2010	2	
		2011	3	
		2012	4	
		2013	5	
5	Инженерные сети <***>	до 2010 года	1	
		2010	2	
		2011	3	
		2012	4	
		2013	5	
6	Оборудование лифтов	До 2000 года	1	
		2000 - 2003	2	
		2004 - 2007	3	
		2008 - 2010	4	
		2011 - 2013	5	

--------------------------------
<*> При наличии проведенного ремонта нескольких из приведенных в таблице элементов применяется коэффициент элемента с наибольшим значением.
<**> В случае проведения ремонта в более ранние сроки коэффициенты не применяются.
<***> Не используются сведения об установке (замене) отдельных элементов инженерного обеспечения дома: приборов учета и узлов регулирования потребления ресурсов, насосных установок, отключающих устройств, регулирующей и запорной арматуры.